## パス複製

既に作成したオブジェクトを元に複製します。

表示される「制御点」をドラッグまたは追加していくことで簡単にオブジェクトを複製することができます。

また、複製されたオブジェクトは別のオブジェクトになります。

### 操作の概要

複製元となるオブジェクトを原点付近に配置した状態で、2点以上制御点を配置するとその制御点を通過する曲線が表示されます。制御点を配置した後も点を更に追加したりドラッグで移動したりできます。

制御点を配置した時、複製予定のオブジェクトは箱で表示されます。またプレビューボタンを押すとより詳細な形状で表示されます。

最後に複製ボタンを押すことでオブジェクトが複製されます。

画面上をクリック |  | 2点目を決める |
点を追加していく |  | 点をドラッグして曲線を調整する |

### 一つ戻す

終端の制御点を削除して一つ前に戻します。

### 消去

制御点を消去します。

### 詳細設定

ボタンを押すと、制御点の座標の数値入力、ハンドルの表示切り替え、パス変換を行うフレームが表示されます。

［パス変換］では以下の操作が可能です。

現在のオブジェクトをパスとして取り込む
  ［面の生成］コマンドなどで生成したラインをパスとして取り込みます。ラインはつながった折れ線である必要があります。
選択されたラインをパスとして取り込む
  ラインのうち選択されているものをパスとして取り込みます。選択されたラインはつながった折れ線である必要があります。
パスをラインオブジェクト化
  パスの形状をラインとして新規オブジェクトに生成します。生成されるラインは曲線ではなく、制御点をつなぐ折れ線化されます。

### プレビュー

複製予定のオブジェクトをより詳細な形状で確認できます。

終点を決めた状態から［プレビュー］ボタンをクリックする

### 複製

初めに作成したオブジェクトを元に複製します。

［複製］ボタンをクリックするとオブジェクトが作成される

### 閉曲線

３点以上の制御点の始点と終点を結びます。

元の状態 |  | ［閉曲線］にチェックを入れると 始点と終点が結ばれる

### ベース軸

複製元オブジェクトのどの座標軸をパスの進行方向に沿った軸にするかを指定します。

### 間隔

複製されたオブジェクトが配置される間隔を設定できます。間隔を設定した場合は複製数は自動で決まります。

### 複製数

複製されるオブジェクトの数を設定できます。複製数を設定した場合は間隔は自動で決まります。

### 点ごと

点ごとに複製物を配置することができます。2以上の数値を設定した場合は二点間に等間隔で配置されます。

### 回転軸

オブジェクトを回転しながら複製する時の基準となる軸方向を設定します。

### 回転角

回転軸に沿ってどれだけ回転するかを指定します。

### 複数オブジェクト

複製されるオブジェクトを独立した別々のオブジェクトとして複製されます。

オフの状態だと、単一のオブジェクトとして作成されます。

### ラインの掃引

ラインを複製しながらつなげることで、パイプ状のオブジェクトを生成します。

［パイプ］をオンにすると、参照用のオブジェクトを用意せずとも、外径・内径（筒状にする場合）・分割数を指定するだけで円形のパイプを生成できます。