## 押し出し

選択した面を押し出します。

左ボタンを押しながら、マウスを右に移動すると押し出す方向へ、左に移動するとへこます方向にいきます。

メニュー上の［面を押し出す］とほぼ同じ動作ですが、視覚的に押し出し量を設定できます。

［押し出し］には、［通常］と［べベル］の２つのモードが用意されています。

元の形状 | ［通常］ | ［べベル］

### 通常

選択された面同士がつながっていると、押し出した後もつながった状態になります。

選択領域の端について、角の処理方法を４種類から選択することができます。

元の形状 |  |

角の処理方法によっては角度の指定が可能です。正の値を指定すると内側に収縮し、負の値で外側に広がるように押し出すことができます。

### ベベル

選択された面同士の接続に関係なく、押し出した後はそれぞれが離れた形で押し出されます。

角度
  べベルの角度を指定します。角度を直接数値入力するか、ボタンで0/45/90度から選択できます。

| 元の形状 |
0度 | 45度 | 90度